Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0335 (4-10) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0335 (4-10)

DTC P0335: | Žádný signál ze snímače CKP

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Nastartujte motor. Pokud motor nestartuje, protáčejte jej startérem po dobu 10 sekund.

4.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P0335?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače CKP a modulu ECM.n

5. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

6. | Odpojte 3P konektor snímače CKP.

7. | Na straně snímače změřte odpor mezi vývody č. 2 a č. 3 3P konektoru snímače CKP. Je naměřeno cca 15,6 kW při pokojové teplotě? ANO - Přejděte na 8. NE - Přejděte na 15.

8. | Odpojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

9. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 3 3P konektoru snímače CKP a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkrat mezi snímačem CKP a vývodem č. 92 konektoru modulu ECM č. 1 a přejděte na 17. NE - Přejděte na 10.

10. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 2 3P konektoru snímače CKP a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkrat mezi snímačem CKP a vývodem č. 93 konektoru modulu ECM č. 1 a přejděte na 17. NE - Přejděte na 11.

11. | Propojkou spojte vývod č. 3 3P konektoru snímače CKP s kostrou.

12. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 92 konektoru modulu ECM č. 1 a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 13. NE - Opravte přerušené vedení mezi snímačem CKP a vývodem č. 92 konektoru ECM č. 1 a přejděte na 17.

13. | Propojkou spojte vývod č. 2 3P konektoru snímače CKP s kostrou.

14. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 93 konektoru modulu ECM č. 1 a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 22. NE - Opravte přerušené vedení mezi snímačem CKP a vývodem č. 93 konektoru ECM č. 1 a přejděte na 17.

15. | Vypněte zapalování.

16. | Vyměňte snímač CKP.

17. | Zapojte zpět všechny konektory.

18. | Zapněte zapalování do polohy (II).

19. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

20. | Nastartujte motor.

21.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0335, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače CKP a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

22. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

23. | Nastartujte motor.

24.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0335, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače CKP a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n