Kontrola vodního čerpadla (L13A)

## Kontrola vodního čerpadla

1. | Odmontujte hnací řemen.

2. | Odmontujte řemenici vodního čerpadla.

3.

Otáčejte vodním čepadlem proti směru hodinových ručiček. Zkontrolujte, zda se otáčí volně. Pokud neběží plynule, vyměňte vodní čerpadlo.
POZNÁMKA: Při kontrole vodního čerpadla může malé množství ‘‘přetékat'' z odvzdušňovacích otvorů (A). Jedná se o normální jev.

4. | Namontujte řemenici vodního čerpadla.

5. | Nasaďte hnací řemen a nastavte jeho napínací sílu.