## Montáž hnacího hřídele

1. | Namontujte nový stavěcí kroužek do drážky pro stavěcí kroužek v hnacím hřídeli (levý hnací hřídel).

2. | Naneste 0,5-1,0 g vazelíny na celou drážkovanou plochu (A) pravého hnacího hřídele. Po nanesení odstraňte vazelínu z 2-3 drážky a z drážky stavěcího kroužku (B), aby mohl z vloženého hřídele unikat vzduch.

3.

Rozpouštědlem nebo čistidlem na brzdy důkladně očistěte plochy, kde se hnací hřídel dotýká diferenciálu a osušte je stlačeným vzduchem. Zasuňte vnitřní konec (A) hnacího hřídele do diferenciálu (B) nebo vloženého hřídele (C) tak, aby stavěcí kroužek (D) zapadl do drážky (E).

4. | Namontujte vnější kloub (A) do předního náboje (B).

5.

Namontujte těhlici (A) na spodní rameno (B). Před utažením matice u kulového kloubu setřete vazelínu. Utáhněte novou korunovou matici (C) na nižší hodnotu předepsaného utahovacího momentu a dotáhněte ji pouze natolik, abyste mohli vyrovnat výřez matice s otvorem čepu. Nevyrovnávejte matici povolováním.
POZNÁMKA: Ujistěte se, zda manžeta kulového kloubu není poškozená nebo popraskaná.

6. | Nasuňte novou závlačku (D) do otvoru čepu a dle obrázku ji ohněte.

7. | Připojte spojovací článek stabilizátoru (A) ke stabilizátoru (B).

8. | Namontujte novou matici náboje kola (A) a potom ji utáhněte. Po utažení použijte průbojník a zásekem zajistěte hranu matice náboje kola (B) k hnacímu hřídeli.

9. | Očistěte dosedací plochy brzdového kotouče a předního kola a namontujte přední kolo s maticemi.

10. | Rukou otáčejte předním kolem a ujistěte se, že existuje vůle mezi hnacím hřídelem a obvodovými součástmi.

11. | Při hmotnosti vozidla působící na tlumič utáhněte přírubový šroub a samojisticí matici.

12. | Naplňte převodovku předepsanou kapalinou.

13. | Zkontrolujte geometrii předních kol a nastavte ji dle potřeby.