Odstraňování závad podle kódů DTC: P0685 (L13A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P0685

DTC P0685: | Porucha vnitřního obvodu řídicího obvodu napájení modulu ECM

POZNÁMKA:

- Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.
- Pokud se závada po vymazání kódu DTC neobjeví nebo pokud se jednalo o náhodné uložení kódu DTC, zkontrolujte před vrácením modulu ECM, zda nejsou uvolněny vývody u konektorů vedení IGP.

1. | Zapněte zapalování do polohy II.

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Nastartujte motor a nechte jej po dobu 30 vteřin běžet ve volnoběhu.

4. | Vypněte zapalování.

5. | Nastartujte motor a nechte jej po dobu 30 vteřin běžet ve volnoběhu.

6. | Vypněte zapalování.

7. | Zapněte zapalování do polohy II.

8.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Je signalizován kód DTC P0685?

ANO - Proveďte aktualizaci modulu ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo jej vyměňte za dobrý a znovu proveďte kontrolu. Pokud příznak/indikace zmizí po namontování dobrého modulu ECM, vyměňte původní modul ECM. n

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku.n