Rozebrání hlavního hřídele M/T (L13A)

## Rozebrání hlavního hřídele M/T

1. | Opřete kolo RS5 (A) o ocelové podložky a vytlačte hlavní hřídel ze synchronizačního náboje RS5/RS6 (B), kola RS6 (C) a kuličkového ložiska (D). Při použití stahováku s čelistmi může dojít k poškození ozubení kola.

2. | Položte kolo RS3 (A) na ocelové bloky a vytlačte hlavní hřídel ze synchronizačního náboje RS3/RS4 (B). Při použití stahováku s čelistmi může dojít k poškození ozubení kola.