## Odstraňování poruch pomocí kódů DTC: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

DTC 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38: | Elektromagnet ABS

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Je současně signalizován kód DTC 54 a kód DTC 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 a/nebo 38? ANO - Odstraňte závady podle kódu DTC 54. n NE - Přejděte na 3.

3. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

4. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

5. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Je signalizován kód DTC 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 a/nebo 38? ANO - Vyměňte modulátor-řídicí jednotku ABS. n NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku.n