## Demontáž volantu

V této části jsou umístěny komponenty SRS. Před prováděním oprav nebo údržby se důkladně seznamte s umístěním součástí SRS, bezpečnostními pokyny a pracovními postupy.

1. | Zkontrolujte, že je zapalování vypnuto a odpojte záporný kabel od baterie.

2. | Natočte přední kola do přímého směru a vymontujte airbag řidiče z volantu.

3. | Odpojte konektor odbočného svazku kabelové cívky (A).

4. | Povolte šroub volantu (B).

5.

Nasaďte běžně prodávaný stahovák volantu (A) na volant (B). Otáčením tlačného šroubu (C) stahováku uvolněte volant z hřídele sloupku řízení.
Při demontáži volantu dodržujte tyto pokyny:

- Při demontáži volantu nepoklepávejte na volant nebo na hřídel sloupku řízení.
- Pokud zašroubujete šrouby stahováku (D) do náboje volantu více než na pět závitů, šrouby narazí do cívky s kabelem a poškodí ji. Abyste tomu zabránili, namontujte na každý šroub stahováku pár blokovacích matic do úrovně pěti závitů.

6. | Sejměte stahovák volantu a potom vymontujte šroub volantu a volant ze sloupku řízení.