Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0647 (128-7) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0647 (128-7)

DTC P0647: | Obvod relé spojky klimatizace je zkratovaný na napájecí napětí

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Zapněte spínač klimatizace.

4. | Pomocí HDS proveďte A/C CLUTCH ON/OFF v MENU INSPECTION.

5.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Je signalizován kód DTC P0647?

ANO - Přejděte na 6.

NE - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u relé spojky klimatizace a modulu ECM.n

6. | Vypněte zapalování.

7. | Odpojte relé spojky klimatizace ve skříňce pojistek a relé pod kapotou.

8. | Zkontrolujte relé spojky klimatizace. Je relé spojky klimatizace v pořádku? ANO - Přejděte na 9. NE - Vyměňte relé spojky klimatizace a přejděte na 11.

9. | Odpojte konektor č. 2 (58P) modulu ECM.

10. | Změřte napětí mezi vývodem č. 45 konektoru ECM č. 2 a kostrou. Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie? ANO - Opravte zkrat na napájení mezi relé spojky klimatizace a vývodem č. 45 konektoru ECM č. 2 a přejděte na 11. NE - Přejděte na 17.

11. | Zapojte znovu všechny konektory.

12. | Zapněte zapalování do polohy II.

13. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

14. | Zapněte spínač klimatizace.

15. | Pomocí HDS proveďte A/C CLUTCH ON/OFF v MENU INSPECTION.

16.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0647, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u relé spojky klimatizace a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

17. | Aktualizujte modul ECM (pokud nemá nejnovější software), nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

18. | Zapněte spínač klimatizace.

19. | Pomocí HDS proveďte A/C CLUTCH ON/OFF v MENU INSPECTION.

20.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0647, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u relé spojky klimatizace a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM.