Výměna termostatu (L13A)

## Výměna termostatu

## Demontáž

1. | Vypusťte motorovou chladicí kapalinu.

2. | Odmontujte těleso čističe vzduchu.

3. | Odmontujte horní hadici chladiče (A), dolní hadici chladiče (B), hadici topení (C), vodní obtokovou hadici (D), upevňovací šroub držáku svazku (E) a upevňovací šroub (F).

4. | Odmontujte skříň termostatu (A) a potom vymontujte termostat (B).

## Montáž

1. | Odstraňte staré tekuté těsnění z dosedacích ploch skříně termostatu, šroubů a otvorů pro šrouby.

2.

Na přerušovanou čáru (A) naneste souvislou "housenku" tekutého těsnění, č. dílu 08C70-K0234M, 08C70-K0334M nebo 08C70-X0331S, o šířce 1,5 mm.
POZNÁMKA: Pokud od nanesení tekutého těsnění uplynulo více než 5 minut, součásti nesestavujte. Místo toho odstraňte staré těsnění a naneste nové.

3. | Namontujte pryžové těsnění (A) na termostat (B) a potom namontujte termostat s čepem (C) směrem vzhůru.

4.

Namontujte skříň termostatu (D).
POZNÁMKA:

- Počkejte nejméně 30 minut a teprve potom naplňte motor olejem.
- Po montáži víka termostatu motor nespouštějte dříve než za tři hodiny.

5. | Namontujte upevňovací šroub (A), upevňovací šroub držáku svazku (B), horní hadici chladiče (C), dolní hadici chladiče (D), hadici topení (E) a vodní obtokovou hadici (F).

6. | Odmontujte těleso čističe vzduchu.

7. | Naplňte chladič chladicí kapalinou motoru a odvzdušněte jej.