Demontáž vačkového hřídele (L13A)

## Demontáž vačkového hřídele

1. | Odmontujte těleso čističe vzduchu.

2. | Odmontujte řetězové kolo vačkového hřídele.

3. | Odmontujte sestavu vahadel ventilů.

4. | Odmontujte vzpěru tělesa čističe vzduchu, kostřící kabel, upevňovací šroub držáku svazku a potom odmontujte držák svazku od vzpěry.

5. | Odpojte konektor snímače polohy vačkového hřídele (CMP) a sundejte snímač CMP.

6. | Odmontujte přítlačný kryt vačkového hřídele (A) a vytáhněte vačkový hřídel (B).