Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0643 (133-4) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0643 (133-4)

DTC P0643: | Vysoké napětí v obvodu referenčního napětí A snímačů

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P0643?

ANO - Přejděte na 4.

NE - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače APP a modulu ECM.n

4. | Vypněte zapalování a počkejte jednu minutu.

5. | Odpojte (58P) konektor č. 2 modulu ECM.

6. | Zapněte zapalování do polohy (II).

7.

Jednotlivě změřte napětí mezi kostrou a vývody č. 14 a č. 15 konektoru č. 2 modulu ECM.

Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie?

ANO - Opravte zkrat na napájení mezi snímačem APP a vývodem č. 14 (č. 15)* konektoru č. 2 modulu ECM a přejděte na 12.

NE - Přejděte na 8.
*: Vedení APSBVCC

8. | Vypněte zapalování.

9. | Odpojte 6P konektor snímače APP.

10.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 1 konektoru č. 2 modulu ECM a vývodem č. 3 6P konektoru snímače APP.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte zkrat mezi snímačem APP a vývodem č. 1, č. 3 nebo č. 5 konektoru č. 2 ECM a přejděte na 12.

NE - Přejděte na 11.

11.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 1 konektoru č. 2 modulu ECM a vývodem č. 6 6P konektoru snímače APP.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte zkrat mezi snímačem APP a vývodem č. 1, č. 3 nebo č. 5 konektoru č. 2 ECM a přejděte na 12.

NE - Přejděte na 16.

12. | Zapojte zpět všechny konektory.

13. | Zapněte zapalování do polohy II.

14. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

15.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0643, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače APP a modulu ECM a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

16. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

17.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0643, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače APP a modulu ECM a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM.