Výměna impulsní destičky CMP (L13A)

## Výměna impulsní destičky CMP

## Demontá

1. | Odmontujte těleso čističe vzduchu.

2. | Odmontujte vzpěru tělesa čističe vzduchu, kostřící kabel, upevňovací roub dráku svazku a odmontujte drák svazku od vzpěry.

3. | Odmontujte víko hlavy válců.

4. | Odmontujte přítlačný kryt vačkového hřídele.

5. | Otevřeným klíčem podrte vačkový hřídel a povolte roub.

6. | Odmontujte pulzní desku polohy vačkového hřídele (CMP).

## Montá

1. | Namontujte pulzní desku polohy vačkového hřídele (CMP).

2. | Otevřeným klíčem podrte vačkový hřídel a utáhněte roub momentem 34 N·m (3,5 kgf·m).

3. | Namontujte přítlačný kryt vačkového hřídele (A) s novým O-kroukem (B).

4. | Nasaďte víko hlavy válců.

5. | Namontujte drák svazku a namontujte upevňovací roub dráku svazku, kostřicí kabel a vzpěru tělesa čističe vzduchu.

6. | Namontujte těleso čističe vzduchu.