## Výměna jednotky výměníku tepla / tělesa topení

V této oblasti jsou umístěné součásti SRS. Před prováděním oprav nebo údržby si důkladně pročtěte informace o umístění součástí SRS, bezpečnostní pokyny a pracovní postupy.

1. | Ujistěte se, zda máte zapsán kód proti krádeži rádia a navigačního systému a poznamenejte si frekvence předvoleb rádia.

2. | Zkontrolujte, že je zapalování vypnuto a odpojte záporný kabel od baterie.

3. | Odpojte trubku klimatizace od tělesa výparníku.

4. | Demontujte těleso čističe vzduchu motoru L13A7, motoru R18A2.

5. | Při studeném motoru vypusťte z chladiče chladicí kapalinu, motor L13A7 a motor R18A2.

6.

Posuňte objímky hadic (A) zpod kapoty dozadu. Odpojte vstupní hadici topení (B) a výstupní hadici topení (C) od jednotky topení. Dbejte na správnou orientaci hadic.
Po odpojení hadic bude vytékat chladicí kapalina motoru; pro její zachycení použijte čistou nádobu. Dejte pozor, abyste chladicí kapalinou nepotřísnili elektrické součásti nebo lakované plochy vozu. V případě potřísnění chladicí kapalinu rychle opláchněte.

7. | Vyšroubujte upevňovací matici z jednotky topení. Dejte pozor, abyste nepoškodili nebo neohnuli palivové a brzdové trubky, apod.

8. | Odmontujte přístrojovou desku.

9. | Odpojte konektory (A) od motoru pro řízení recirkulace a motoru řízení strany spolujezdce a uvolněte objímku kabelového svazku (B).

10. | Odpojte konektory (A) od snímače teploty výparníku, motoru řízení směšování vzduchu strany řidiče, motoru pro řízení režimu, motoru větráku a napájecího tranzistoru. Odmontujte příchytky kabelového svazku (B) a kabelový svazek (C).

11. | Odmontujte příchytky (A), kanály topení (B), vyšroubujte upevňovací šrouby, upevňovací matice a jednotku větráku-topení (C).

12.

Uvolněte vývod topení na straně spolujezdce (A), samořezné šrouby, motor pro řízení směšování vzduchu strany spolujezdce (B) a kryt výměníku tepla (C). Vyšroubujte samořezné šrouby, spodní kryt (D), šrouby, horní kryt expanzního ventilu (E) a expanzní ventilu (F). Uvolněte samořezné šrouby, průchodku (G) a opatrně vytáhněte výměník (H).
POZNÁMKA: Motor pro řízení směšování vzduchu strany spolujezdce lze vyměnit bez demontáže topení.

13. | Těleso výměníku tepla a těleso výparníku namontujte v opačném sledu operací demontáže.

14.

Jednotku topení namontujte v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Dejte pozor, abyste vzájemně nezaměnili vstupní a výstupní hadici topení, a pevně namontujte objímky hadic.
- Do chladicího systému doplňte chladicí kapalinu, motor L13A7, motor R18A2.
- Zkontrolujte, zda chladicí kapalina někde neuniká.
- Zkontrolujte, zda neuniká vzduch.
- Postupujte podle pokynů pro výměnu tělesa výparníku.
- Zadejte kódy zabezpečení proti krádeži autorádia či navigačního systému a vložte do paměti frekvence předvoleb autorádia.
- Resetujte řídicí jednotku elektrického ovládání oken.
- Nastavte hodiny.