Demontáž / montáž palivového filtru (N22A)

## Demontáž / montáž palivového filtru

Potřebné speciální nástroje
Klíč na filtr paliva ( 070AA-RMAC100)

1. | Odmontujte čistič vzduchu.

2. | Odpojte konektory (A).

3. | Odpojte hadice (B).

4. | Odmontujte kryt palivového filtru (C).

5. | Upněte palivový filtr (A) do svěráku. Nasaďte klíč na palivový filtr.

6. | Odmontujte spínač hladiny vody palivového filtru.

7. | Odmontujte palivový filtr.

8. | Namontujte tuto součást s novým O-kroužkem (B) v opačném sledu operací demontáže spolu.

9. | Odvzdušněte palivovou soustavu.