Odstraňování závad podle kódů DTC: P0420 (R18A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P0420

DTC P0420: | Účinnost systému katalyzátoru je pod mezní hodnotou

POZNÁMKA:

- Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.
- Jsou-li uvedeny některé z DTC kódů ze seznamu níže zároveň s kódem DTC P0420, odstraňte nejdříve příčinu těchto kódů a pak znovu zkontrolujte, zda je signalizován kód DTC P0420.
  P0137, P0138: Sekundární HO2S (sonda 2)
  P0141: Topné tělísko sekundární HO2S (sonda 2)
- Tento DTC kód může být vyvolán špatnou kvalitou paliva.

1. | Zapněte zapalování do polohy (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Nastartujte motor. Udržujte motor na 3 000 ot/min (min-1) bez zatížení (v neutrálu) až do zapnutí ventilátoru chladiče a pak jej nechte běžet na volnoběh.

4.

Proveďte zkušební jízdu při splnění těchto podmínek:

- SNÍMAČ ECT 1 více než 70 °C
- Převodovka v RS5
- Rychlost vozidla 72- 120 km/h po dobu 5 minut nebo déle s nastaveným tempomatem
- Nastavte tempomat na 88 km/h a tuto rychlost udržujte po dobu 5 minut nebo déle.

5. | Pomocí HDS sledujte OBD STATUS pro DTC P0420 v MENU DTC. Je na obrazovce zobrazeno EXECUTING? ANO - Přejděte na 6. NE - Přejděte na 4 a znovu proveďte kontrolu.

6. | Pokračujte ve zkušební jízdě až do zobrazení výsledku.

7.

Pomocí HDS sledujte OBD STATUS pro DTC P0420 v MENU DTC.

Je na obrazovce zobrazeno FAILED?

ANO - Přejděte na 8.

NE - Pokud je na obrazovce PASSED, jednalo se o náhodnou chybu a systém je v tuto chvíli v pořádku. Dokud obrazovka signalizuje EXECUTING, pokračujte v jízdě až do zobrazení výsledku. Pokud se na obrazovce objeví OUT OF CONDITION (nevyhovující), přejděte na 4 a znovu proveďte kontrolu.

8. | Vypněte zapalování.

9. | Vyměňte třícestný katalyzátor.

10. | Zapněte zapalování do polohy (II).

11. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

12. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

13. | Nastartujte motor. Udržujte motor na 3 000 ot/min (min-1) bez zatížení (v neutrálu) až do zapnutí ventilátoru chladiče a pak jej nechte běžet na volnoběh.

14. | Jezděte vozidlem po dobu cca 10 minut různou rychlostí.

15. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku CAT MONITOR CONDITION. Je v teplota v pořádku? ANO - Přejděte na 16. NE - Přejděte na 13 a znovu proveďte kontrolu.

16.

Proveďte zkušební jízdu při splnění těchto podmínek:

- SNÍMAČ ECT 1 více než 70 °C
- Převodovka v RS5
- Rychlost vozidla na 88 km/h po dobu alespoň 5 minut se zapnutým tempomatem

17. | Pomocí HDS sledujte OBD STATUS pro DTC P0420 v MENU DTC. Je na obrazovce zobrazeno EXECUTING? ANO - Přejděte na 18. NE - Přejděte na 16 a znovu proveďte kontrolu.

18. | Pokračujte ve zkušební jízdě až do zobrazení výsledku.

19. | Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC. Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC? ANO - Přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.n NE - Přejděte na 20.

20. | Pomocí HDS sledujte OBD STATUS pro DTC P0420 v MENU DTC. Je na obrazovce PASSED? ANO - Postup odstraňování závad je dokončen.n NE - Pokud obrazovka zobrazuje FAILED, zkontrolujte kvalitu paliva. Dokud obrazovka signalizuje EXECUTING, pokračujte v jízdě až do zobrazení výsledku. Pokud se na obrazovce objeví OUT OF CONDITION (nevyhovující), přejděte na 13 a znovu proveďte kontrolu.