Zabroušení sedel ventilů hlavy válců (R18A)

## Zabroušení sedel ventilů hlavy válců

1. | Zkontrolujte vůli mezi dříkem a vodítkem ventilů. Pokud jsou vodítka ventilů opotřebená, vyměňte je před zabrušováním sedel ventilů.

2. | Pomocí ruční frézky na sedla ventilů obnovte sedla ventilů v hlavě válců.

3. | Opatrně přefrézujte sedlo v úhlu 45°, přičemž odstraňte pouze takové množství materiálu, které postačí k vytvoření plynulého a soustředného sedla.

4. | Sražte horní hranu sedla pomocí frézky 30° a dolní hranu sedla frézkou 60°. Zkontrolujte šířku sedla a dle potřeby ji upravte.

5.

Ještě jednou velmi lehce sedlo projeďte frézkou 45° a odstraňte veškeré případné otřepy, které byly způsobeny ostatními frézkami.

Šířka sedla ventilu
Sací:
Standard (nové): | 0,85-1,15 mm
Provozní limit: | 1,6 mm
Výfukový:
Standard (nové): | 1,25-1,55 mm
Provozní limit: | 2,0 mm

6. | Po přebroušení sedla prohlédněte, zda je ventil rovnoměrně usazený. Naneste pastu Prussian Blue (A) na čelo ventilu. Zasuňte ventil do jeho původní polohy v hlavě válců a několikrát jej zvedněte a přitlačte k sedlu.

7.

Skutečná dosedací plocha ventilu (B), která je znázorněná modrou pastou, musí být ve středu sedla.

- Pokud je příliš vysoko (blíže k dříku ventilu), musíte ji snížit druhým řezem pomocí frézky 60° a poté je třeba provést ještě jeden řez frézkou 45°, aby se obnovila šířka sedla.
- Pokud je příliš nízko (blíže k okraji ventilu), musíte ji zvýšit druhým řezem pomocí frézky 30° a poté je třeba provést ještě jeden řez frézkou 45°, aby se obnovila šířka sedla.

POZNÁMKA: Konečný řez musí být vždy proveden frézkou 45° .

8.

Zasuňte sací a výfukové ventily do hlavy válců a změřte vyčnívající výšku dříků ventilů (A).

Vyčnívající výška dříku sacího ventilu
Standard (nové): | 67,2-67,4 mm
Provozní limit: | 67,7 mm

Vyčnívající výška dříku výfukového ventilu
Standard (nové): | 58,4-58,6 mm
Provozní limit: | 58,9 mm

9. | Pokud vyčnívající výška dříku ventilu přesahuje provozní limit, vyměňte ventil a znovu proveďte kontrolu. Pokud stále přesahuje provozní limit, vyměňte hlavu válců; sedlo ventilu je v hlavě příliš hluboko.