## Navigačním systém vynucené spuštění displej

## Postup spuštění a menu diagnostiky

Potřebné speciální nástroje
Servisní konektor SCS ( 07PAZ-0010100)

1. | Připojte servisní konektor (A) SCS ke kontrolnímu servisnímu konektoru (B) navigace, který je umístěný za navigační jednotkou.

2. | Zapněte zapalování (II).

3. | Zkontrolujte, že se systém spustí a změní se na obrazovku ‘‘Navi System Link''. POZNÁMKA: Pokud systém nezobrazí obrazovku ‘‘Navi System Link'', přejděte k části Displej nic nezobrazuje.