## Zadní panel - montáž

1.

Nasaďte nový zadní panel a zkontrolujte rozměry karosérie.

- Poloha zadního panelu a odtokového kanálku zadního sloupku.
- Pohled zespodu přední podlahy a zadní podlahy.
- Prosklená střecha a dveře zavazadlového prostoru.

2. | Nové součásti bodově přivařte.

3. | Vyzkoušejte umístění dveří zavazadlového prostoru, koncových světel a zadního nárazníku a zjistěte nepřesnosti sesazení a vůle. Zkontrolujte funkčnost dveří zavazadlového prostoru.

4. | Proveďte hlavní sváry. Svařte zadní panel (A) a rohovou výztuhu zadního sloupku (B).

5. | Přivařte spodek odtokového kanálku zadního sloupku (A).