Výměna podtlakové pumpy (N22A)

## Výměna podtlakové pumpy

1. | Demontujte vložený hřídel.

2. | Odpojte olejovou obtokovou trubku.

3. | Odmontujte řetězovou skříň a rozvodový řetěz.

4. | Odpojte podtlakovou hadici.

5. | Vyšroubujte šrouby (A).

6. | Odmontujte podtlakovou pumpu (B).

7. | Čidlo namontujte zpět s novým O-kroužkem (C), opačným postupem operací demontáže. POZNÁMKA: Při demontáži vakuové pumpy se ujistěte, že O-kroužek (D) je na svém místě.