Popis palivového a výfukového systému - schéma systému EGR (R18A)

## Popis palivového a výfukového systému - schéma systému EGR

### Schématický obrázek systému recirkulace výfukových plynů (EGR)

Systém EGR snižuje emise oxidů dusíku (NOx) tím, že recirkuluje výfukové plyny trubkou EGR a sacím potrubím do spalovacích komor. Odvádění výfukových plynu trubkou EGR chrání před hromaděním uhlíkových usazenin v sacím potrubí a tělese škrticí klapky. Paměť modulu ECM obsahuje hodnoty pro ideální polohu ventilu EGR při různých provozních podmínkách.
Snímač polohy ventilu EGR detekuje míru zdvihu ventilu EGR a tento údaj vysílá do ECM. Modul ECM jej potom porovnává s ideálním zdvihem ventilu EGR v paměti, který je určován signály, vysílanými z ostatních snímačů. Pokud je mezi těmito dvěma hodnotami jakýkoliv rozdíl, modul ECM přeruší proud do ventilu EGR.