Odstraňování závad podle kódů DTC: P0122 (R18A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P0122

DTC P0122: | Nízké napětí v obvodu čidla TP A

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy (II).

2. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

3.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku TP SENSOR-A.

Je naměřeno cca 0,3 V nebo méně?

ANO - Přejděte na 4.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u tělesa škrticí klapky a modulu ECM.n

4. | Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC. Jsou současně signalizovány kódy DTC P0122 a P0222? ANO - Přejděte na 10. NE - Přejděte na 5.

5. | Vypněte zapalování.

6. | Odpojte 6P konektor tělesa škrticí klapky.

7. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

8. | Odpojte konektor ECM C (44P)

9. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 1 6P konektoru tělesa škrticí klapky a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkratované vedení mezi tělesem škrticí klapky a modulem ECM (C20) a přejděte na 18. NE - Přejděte na 23.

10. | Změřte napětí mezi vývodem č. 2 konektoru 6P tělesa škrticí klapky a kostrou. Je naměřená hodnota cca 5 V? ANO - Přejděte na 16. NE - Přejděte na 11.

11. | Vypněte zapalování.

12. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

13. | Odpojte konektor ECM C (44P)

14. | Odpojte 6P konektor tělesa škrticí klapky.

15. | Zkontrolujte, zda je uzavřen obvod mezi vývodem C12 konektoru ECM a vývodem č. 2 6P konektoru tělesa škrticí klapky. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 23. NE - Opravte přerušené vedení mezi tělesem škrticí klapky a modulem ECM (C12) a přejděte na 18.

16. | Vypněte zapalování.

17. | Vyměňte těleso škrticí klapky.

18. | Připojte zpět veškeré konektory a baterii.

19. | Zapněte zapalování do polohy II.

20. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

21. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

22.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0122, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u tělesa škrticí klapky a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

23. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

24.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0122, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače TP "A" a modulu ECM, a potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n