## Likvidace tlumičů

Tlumiče obsahují stlačený plynný dusík a olej. Před likvidací je nutné tlak uvolnit, aby se předešlo explozi a případnému zranění.

Vždy používejte ochranné brýle, aby při vypouštění tlaku z tlumiče nedošlo k vniknutí kovových špon do očí.

Umístěte na rovnou plochu tlumič s vytaženou tyčí a do tělesa tlumiče vyvrtejte otvor o průměru 2-3 mm. Tím dojde k vypuštění plynu.

Přední tlumič:

Zadní tlumič: