Odstraňování závad podle kódů DTC: P0325 (L13A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P0325

DTC P0325: | Nesprávná funkce obvodu čidla klepání

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Nastartujte motor. Udržujte motor na 3000 ot/min (min-1) bez zatížení (v poloze N), dokud se nezapne ventilátor chladiče a pak jej nechte běžet na volnoběh.

4. | Udržujte motor na 3000-4000 ot/min (min-1) nejméně 10 sekund.

5.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P0325?

ANO - Přejděte na 6.

NE - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda čidlo klepání a modul ECM nemá špatné spoje nebo uvolněné konektory.n

6. | Vypněte zapalování.

7. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

8. | Odpojte 1P konektor snímače klepání.

9. | Odpojte konektor ECM C (44P)

10. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem C42 konektoru ECM a kostrou. Je obvod uzavřen? ANO - Opravte zkratovaný vodič mezi modulem ECM(C42) a snímačem klepání a přejděte na 14. NE - Přejděte na 11.

11. | Propojkou připojte vývod č. 1 1P konektoru snímače klepání ke kostře.

12. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem C42 konektoru ECM a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 13. NE - Opravte přerušené vedení mezi modulem ECM(C42) a snímačem klepání a přejděte na 14.

13. | Vyměňte čidlo klepání.

14. | Připojte zpět veškeré konektory a baterii.

15. | Zapněte zapalování do polohy (II).

16. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

17. | Proveďte proceduru uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

18. | Udržujte motor na 3000-4000 ot/min (min-1) nejméně 10 sekund.

19. | Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC. Je signalizován kód DTC P0325? ANO - Přejděte na 21. NE - Přejděte na 20.

20.

Pomocí HDS sledujte OBD STATUS pro DTC P0325 v menu DTC.

Je na displeji zobrazeno PASSED?

ANO - Postup odstraňování závad je dokončen.n

NE - Pokud obrazovka signalizuje FAILED, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače klepání a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud je na displeji zobrazeno NOT COMPLETED, přejděte na 17 a proveďte kontrolu znovu.

21. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

22. | Udržujte motor na 3000-4000 ot/min (min-1) nejméně 10 sekund.

23.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je zobrazen kód DTC P0325, zkontrolujte, zda nejsou špatné spoje nebo uvolněné konektory u čidla klepání a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n