## Odstraňování poruch podle kódů DTC: B1155

DTC B1155: | Ztráta komunikace mezi řídicím modulem přístrojů a jednotkou MICU (signál HLSW)

1. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

2. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

3. | Počkejte alespoň 6 sekund.

4. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Je signalizován kód DTC B1155? ANO - Přejděte na 5. NE - Náhodná závada. Řídicí modul přístrojů (otáčk) je v tuto chvíli v pořádku.n

5. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Jsou současně signalizovány kódy DTC B1155 a B2355? ANO - Vadná jednotka MICU; vyměňte skříňku pojistek a relé pod přístrojovou deskou.n NE - Vyměňte řídicí modul přístrojů (otáčk). n