## Odstraňování závad podle kódů DTC: B1176

DTC B1176: | Zkrat obvodu snímače hladiny paliva (vysílací jednotky palivoměru)

1. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

2. | Vypněte a znovu zapněte zapalování do polohy II.

3. | Počkejte 30 sekund.

4. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Je signalizován kód DTC B1176? ANO - Přejděte na 5. NE - Náhodná závada, snímač hladiny paliva je v tuto chvíli v pořádku.n

5. | Vypněte zapalování.

6. | Odpojte 4P konektor jednotky palivové nádrže.

7. | Zapněte zapalování (II).

8. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

9. | Vypněte a znovu zapněte zapalování do polohy II.

10. | Počkejte 30 sekund.

11.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC.

Je signalizován kód DTC B1176?

ANO - Přejděte na 12.

NE - Vyměňte vysílací jednotku palivoměru.

- Motor R18A2
- motor L13A7

12. | Odpojte 36P konektor řídicího modulu přístrojů (otáčk.).

13. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 1 4P konektoru jednotky palivové nádrže a kostrou. Jsou obvody uzavřené? ANO - Opravte zkrat mezi řídicím modulem přístrojů (otáčk.) a jednotkou palivové nádrže.n NE - Vyměňte řídicí modul přístrojů (otáčk.). n