Odstraňování poruch podle kódů DTC: P1248 (37-16), P2138 (37-14) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P1248 (37-16), P2138 (37-14)

DTC P1248: | Nesprávná korelace napětí A/B snímače APP

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Sešlápněte pedál akcelerátoru k podlaze.

4.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P1248 a/nebo P2138?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače APP a modulu ECM.n

5. | Pomocí HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku APP SENSOR-A a APP SENSOR-B. Mají stejné napětí? ANO - Přejděte na 6. NE - Přejděte na 10.

6. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

7. | Odpojte 6P konektor snímače APP.

8. | Odpojte (58P) konektor č. 2 modulu ECM.

9. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody č. 1 a č. 4 6P konektoru snímače APP. Je obvod uzavřen? ANO - Opravte zkrat vedení mezi vývody č. 9 a č. 22 konektoru modulu ECM č. 2 a přejděte na 12. NE - Přejděte na 17.

10. | Vypněte zapalování.

11. | Vyměňte modul plynového pedálu.

12. | Zapojte zpět všechny konektory.

13. | Zapněte zapalování do polohy (II).

14. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

15. | Sešlápněte pedál akcelerátoru k podlaze.

16.

Pomocí HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1248 a/nebo P2138, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače APP a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

17. | Aktualizujte modul ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

18.

Pomocí HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1248 a/nebo P2138, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače APP a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n