## Demontáž / montáž dvířek odkládací schránky

V této části jsou umístěny součásti SRS. Před prováděním oprav nebo údržby se důkladně seznamte s umístěním součástí SRS, bezpečnostními pokyny a pracovními postupy.
POZNÁMKA:

- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.
- Dejte pozor, abyste nepoškrábali odkládací schránku a její součásti.
- Při demontáži součástí používejte nástroje na obložení.
- Na obrázku je typ RHD, typ LHD je symetrický.

1.

Odmontujte následující součásti:

- Zadní středová konzola
- Dolní kryt přístrojové desky na straně řidiče
- Přední středová konzola
- Spodní kryt přístrojové desky strany spolujezdce

2. | Otevřete přední dveře.

3. | Prstem odpáčte spodní okraj bočního krytu (A) strany spolujezdce a odpojte spony.

4. | Lehce odtáhněte horní okraj bočního krytu (A) přístrojové desky strany řidiče, odpojte spony a vytáhněte boční kryt přístrojové desky strany spolujezdce.

5. | Otevřete víko odkládací schránky. Odmontujte šrouby (A) a spony (B).

6. | Ze spodní strany přístrojové desky odmontujte vruty (A) a šroub (B).

7. | Rukou odtáhněte odkládací schránku (A), odpojte spony a odpojte zásuvku (B) žárovky osvětlení odkládací schránky, potom vytáhněte odkládací schránku.

8. | Dle potřeby uvolněte háčky (A) a odmontujte ventil chlazení (B).

9.

Namontujte odkládací schránku v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Zkontrolujte, zda spony nejsou poškozené nebo zdeformované, případně je vyměňte za nové.
- Dbejte, aby byla zásuvka žárovky osvětlení řádně připojena.
- Bezpečně připněte klipy.