Prohlídka a nastavení hnacího řemenu (L13A)

## Prohlídka a nastavení hnacího řemenu

Potřebné speciální nástroje
Měřič napínací síly řemenu ( 07JGG-0010101)

POZNÁMKA: Kontrolu je třeba provést při studeném motoru.

## Použitý řemen

1. | Sundejte spodní kryt motoru

2. | Zkontrolujte, zda není řemen popraskaný nebo poškozený. Pokud je řemen popraskaný nebo poškozený, vyměňte jej.

### Kontrola pomocí metody s použitím měřiče napínací síly řemenu

3.

Otočte řemenicí klikového hřídele o jednu nebo více otáček. Připevněte měřič napínací síly řemene k řemenu a změřte jeho napínací sílu. Postupujte podle pokynů výrobce měřiče. Pokud je třeba řemen nastavit, přejděte na 5.

Napínací síla: | 440-590 N (45-60 kgf)

S klimatizací

Bez klimatizace

### Kontrola pomocí metody průhybu

4.

Otočte řemenicí klikového hřídele o jednu nebo více otáček. Při zatížení silou 98 N změřte průhyb ve středním bodu (A) mezi řemenicí kompresoru klimatizace (alternátoru na voze bez klimatizace) a řemenicí klikového hřídele. Pokud je třeba řemen nastavit, přejděte na 5.

Průhyb
S klimatizací: | 5,5-8,5 mm
Bez klimatizace: | 7,5-10,5 mm

S klimatizací

Bez klimatizace

### Nastavení

5. | Povolte jisticí šroub (A) a upevňovací šroub (B).

6. | Otáčejte seřizovacím šroubem (C) tak, abyste dosáhli správné napínací síly řemenu a utáhněte jisticí šroub a upevňovací šroub předepsaným momentem.

7. | Překontrolujte napínací sílu řemenu.

## Nový řemen

1. | Sundejte spodní kryt motoru (u modelu s klimatizací).

### Kontrola pomocí metody s použitím měřiče napínací síly řemenu

2.

Připevněte měřič napínací síly řemene k řemenu a změřte jeho napínací sílu. Postupujte podle pokynů výrobce měřiče. Pokud je třeba řemen nastavit, přejděte na 4.
POZNÁMKA: Před zjišťováním napínací síly řemenu neotáčejte řemenicí klikového hřídele.

Napínací síla: | 981-1,080 N (100-110 kgf)

S klimatizací

Bez klimatizace

### Kontrola pomocí metody průhybu

3.

Při zatížení sílou 98 N (10 kgf) změřte průhyb ve středním bodu (A) mezi řemenicí kompresoru klimatizace (alternátoru na voze bez klimatizace) a řemenicí klikového hřídele. Pokud je třeba řemen nastavit, přejděte na 4.
POZNÁMKA: Před zjišťováním průhybu řemenu neotáčejte řemenicí klikového hřídele.

Průhyb
S klimatizací: | 3,5-5,0 mm
Bez klimatizace: | 4,5-6,0 mm

S klimatizací

Bez klimatizace

### Nastavení

4. | Povolte jisticí šroub (A) a upevňovací šroub (B).

5. | Otáčejte seřizovacím šroubem (C) tak, abyste dosáhli správné napínací síly řemenu a potom utáhněte jisticí šroub a upevňovací šroub předepsaným momentem.

6. | Překontrolujte napínací sílu řemenu.