Kontrola a montáž synchronizačního pouzdra a náboje RS3 a RS4 M/T (N22A)

## Kontrola a montáž synchronizačního pouzdra a náboje RS3 a RS4 M/T

1. | Prohlédněte ozubení na všech synchronizačních nábojích a synchronizačních pouzdrech, zda nejsou opotřebená (zaoblené hrany).

2.

Namontujte každý synchronizační náboj (A) do odpovídajícího synchronizačního pouzdra (B) a proveďte kontrolu z hlediska volnosti pohybu. Dbejte, aby tři sady delších zubů (C) (vzdálené od sebe po 120 stupních) na synchronizačním pouzdru zapadaly do tří sad hlubších drážek (D) v synchronizačním náboji. Neinstalujte synchronizační pouzdro jeho delšími zuby do výřezů (E) synchronizačního náboje, neboť by tím došlo k poškození pružného kroužku.
POZNÁMKA: Pokud je nutná výměna, vždy vyměňte synchronizační pouzdro a synchronizační náboj jako sadu.