## Přední přepážka - demontáž

Vyměňte střední rám přepážky, horní rám přepážky, boční podpěru přepážky a spodní příčnou vzpěru přepážky.

- Zkontrolujte polohu a nepoškozenost výztuže předního bočního rámu.
- V případě potřeby odstraňte boční výztuž rámu, odřízněte přední okraj předního rámu a podložení a vyměňte je.

POZNÁMKA: Rozdíl úrovně mezi místem výřezu rámu předního sedadla a podložením.

Levá strana

Pravá strana