Zkouška / výměna kombinovaného spínače tempomatu (R18A)

## Zkouška / výměna kombinovaného spínače tempomatu

V této oblasti jsou umístěné součásti SRS. Před prováděním oprav nebo údržby si důkladně pročtěte informace o umístění komponentů SRS, o bezpečnostních opatřeních a pracovních postupech.

1. | Odmontujte airbag řidiče.

2. | Odmontujte obložení volantu.

3. | Vymontujte kombinovaný spínač tempomatu z obložení volantu.

4. | Namontujte nový kombinovaný spínač tempomatu v opačném sledu operací demontáže.