## Odstraňování závad podle kódů DTC: P+AUTO

Signalizace DTC P a AUTO: | Závada motoru řízení recirkulace

1. | Vymate kód DTC.

2. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

3. | Spuste funkci autodiagnostiky jednotky regulace prostředí ve voze.

4. | Zkontrolujte, zda se nevyskytují nějaké kódy DTC. Je signalizován kód DTC P a AUTO? ANO - Vyměňte motor pro řízení recirkulace. n NE - Náhodná závada.n