## Demontáž/montáž víka odkládací schránky

POZNÁMKA:

- Dejte pozor, abyste nepoškrábali přístrojovou desku a okolní součásti.
- Na obrázku je typ RHD, typ LHD je symetrický.

1.

Odmontujte víko odkládací schránky (A).

-1 | Otevřete odkládací schránku.
-2 | Uvolněte háčky (B).
-3 | Uvolněte vzpěru odkládací schránky (C).
-4 | Uvolněte spodní háčky (D) a sundejte kryt.

2. | Po vytažení krytu odkládací schránky přidržte vzpěru schránky (A) šroubovákem, aby nespadla zpět do otvoru (B).

3. | Namontujte víko v opačném sledu operací demontáže.