## Výměna trubky podpěry zadního sedadla

POZNÁMKA: Při práci si chraňte ruce rukavicemi.

1. | Odmontujte zadní sedadlo.

2. | Odmontujte zadní sedadlo.

3. | Sundejte potah / polštář sedáku.

4. | Od nožní trubky (B) odpojte ovládací lanko (A).

5. | Na obou stranách uvolněte přítlačné matice (A) a vytáhněte čepy (B).

6. | Odmontujte nožní trubku (A) od rámu sedáku sedadla (B).

7.

Namontujte nožní trubku v opačném sledu operací demontáže; dodržujte tyto pokyny:

- Dbejte, aby bylo ovládací lanko bezpečně připojeno.
- Veškeré vymontované přítlačné matice vyměňte za nové.