## Výměna mlhového krytu předního nárazníku

## U některých modelů

POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškrábali přední nárazník.

1. | Odmontujte přední nárazník.

2. | Zatlačte na vnitřní háček (A) a natočte kryt (B) mlhového světla v nárazníku směrem k vnějšímu háčku (C), potom sundejte kryt mlhového světla z nárazníku.

3. | Umístěte kryt mlhového světla na přední nárazník. Bezpečně připněte háčky na místo.