## Výměna dvířek plnicího otvoru paliva

POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškrábali karosérii.

1.

Odmontujte následující součásti:

- Boční krycí panel zavazadlového prostoru, levá strana
- Západku dvířek plnicího otvoru paliva

2. | Otočením proti směru hodinových ručiček a vymontováním šroubu pomocí klíče T20 sundejte víčko (A).

3. | Odtáhnutím dvířek plnicího otvoru paliva (A) uvolněte háčky (B) a průchodku (C), potom dvířka oddělte od karosérie.

4. | Dvířka plnicího otvoru paliva namontujte zpět opačným sledem operací demontáže.