## Výměna řídicího modulu přístrojů

## Otáčkoměr

POZNÁMKA: Před výměnou řídicího modulu přístrojů (otáčk.) zjistěte hodnotu ODO pomocí přístroje HDS

1. | Odmontujte přístrojový panel.

2. | Vymontujte tři šrouby z řídicího modulu přístrojů (otáčk.) (A).

3. | Odpojte 36P konektor (B) od řídicího modulu přístrojů (otáčk.).

4. | Namontujte přístroj zpět v opačném sledu úkonů demontáže.

5. | Po montáži přepište data ODO.

## Rychloměr

1. | Odmontujte horní štít panelu přístrojů.

2. | Vymontujte řídicí modul přístrojů (rychl.) (A).

3. | Odpojte 12P konektor (B) od řídicího modulu přístrojů (rychl.).

4. | Namontujte přístroj zpět v opačném sledu úkonů demontáže.