## Přehled odstraňování závad systému bezklíčového ovládání / elektricky ovládaného zamykání dveří / systému zabezpečení - Zámky dveří

## Zámek dveří

Funguje-li systém zámku dveří správně, ale funkce bezklíčového ovládání má poruchu, přejděte k části týkající se bezklíčového zamykání (mimo centrálního zamykání dveří)
POZNÁMKA: Systém zamykání dveří nebude funkční v případě, že:

- Jsou otevřeny některé dveře.
- Klíč zapalování je zasunutý do zapalování.
- Je zapnuté zapalování do polohy II.

Číslo | Příznak | Zkoušky
--- | --- | ---

1

Dveře nelze odemykat nebo zamykat.

- Zkouška vstupů jednotky MICU
- Zkouška spínače vložky zámku dveří řidiče
- Zkouška spínače zámku dveří
- Zkouška spínače zamykací pojistky dveří

2

Dveře nelze zamykat.

- Zkouška vstupů jednotky MICU
- Zkouška spínače dveří (pomocí HDS zkontrolujte informaci spínače dveří ON/OFF)
- Zkouška spínače zamykací pojistky dveří

3

Dveře nelze odemykat.

- Zkouška vstupů jednotky MICU
- Zkouška spínače dveří (pomocí HDS zkontrolujte informaci spínače dveří ON/OFF)
- Zkouška spínače zamykací pojistky dveří

4 | Dveře se po odemknutí dálkovým ovladačem zamknou, a to i otevřené. | Zkouška spínače dveří řidiče (pomocí HDS zkontrolujte informaci spínače dveří ON/OFF)

5

Dveře je možné zamykat i odemykat i při zastrčeném klíči v zapalování.

- Zkouška výskytu kódů DTC pro elektrické prvky karosérie
- Zkouška spínače klíče zapalování

6 | Dveře je možné zamykat a odemykat i v případě, že je zapalování v poloze II. | Zkouška spínače zapalování

7

Dveře nelze někdy odemknout nebo zamknout.

- Zkouška spínače dveří (pomocí HDS zkontrolujte informaci spínače dveří ON/OFF)
- Zkouška spínače vložky zámku dveří řidiče
- Zkouška uvolněných a špatných kontaktů složeného konektoru systému zamykání dveří