## Recyklace chladiva klimatizace

- Výpary chladiva nebo maziva klimatizace mohou dráždit oči, nos nebo hrdlo.
- Při připojování servisního zařízení buďte opatrní.
- Nevdechujte chladicí kapalinu, ani její výpary.

Používejte pouze servisní zařízení určené pro chladivo HFC-134a (R-134a).
V případě náhodného vypuštění systému nejprve vyvětrejte pracoviště a teprve potom pokračujte v práci.
Další informace týkající se zdraví a bezpečnosti jsou k dispozici od výrobců chladiva a maziva pro systém klimatizace.

1. | Připojte vypouštěcí / recyklační / plnicí stanici (A) určenou pro chladivo R-134a k vysokotlakému servisnímu otvoru (B) a nízkotlakému servisnímu otvoru (C); postupujte podle pokynů výrobce zařízení.

2. | Po dokončení procesu vypouštění chladiva změřte množství oleje do chladiva, které bylo odstraněno ze systému klimatizace. Před plněním systému doplňte do systému klimatizace stejné množství nového oleje do chladiva.