Prohlídka/výměna filtru čističe vzduchu (L13A)

## Prohlídka/výměna filtru čističe vzduchu

1. | Otevřete kryt tělesa čističe vzduchu (A).

2. | Vyjměte filtr čističe vzduchu (B) z tělesa čističe vzduchu (C).

3. | Zkontrolujte vložku čističe vzduchu, zda není poškozená nebo ucpaná. Pokud zjistíte poškození nebo ucpání, vložku čističe vzduchu vyměňte. POZNÁMKA: K čištění filtrovací vložky nepoužívejte stlačený vzduch.

4. | Montáž proveďte v opačném sledu úkonů demontáže.