Výměna emblému (N22A)

## Výměna emblému

POZNÁMKA: Při demontáži emblémů dejte pozor, abyste nepoškrábali karosérii.

1. | Strunou prořízněte lepicí pásku na emblému.

2. | Plochu karosérie očistěte houbou zvlhčenou lihem. Po očištění dbejte, aby se na plochy nedostal olej, vazelína či voda.

3. | Umístěte emblém na zobrazená místa. Emblém i-CTDi: Stáhněte zadní vrstvu lepicí části. Podle obrázku přiložte emblém i-CTDi aplikační stranou a páskou na dveře zavazadlového prostoru a emblém přitlačte. Odstraňte film a aplikační vrstvu.