## Výměna snímače stáčivé rychlosti - bočního zrychlení

POZNÁMKA:

- Dbejte, abyste snímač nepoškodili nebo neupustili na zem; je citlivý.
- Nepoužívejte pneumatické ani elektrické nástroje.

1. | Odmontujte zadní středovou konzolu.

2. | Odpojte 4P konektor (A) snímače stáčivé rychlosti.

3. | Vyšroubujte upevňovací matice a uvolněte snímač stáčivé rychlosti (B).

4. | Montáž proveďte v opačném sledu úkonů demontáže.