## Výměna obložení předního blatníku

POZNÁMKA:

- Dejte pozor, abyste nepoškrábali obložení blatníku a karosérii.
- Při demontáži součástí používejte nástroje na obložení.

1. | Sundejte kryt předního emblému.

2. | Na pravé straně odpojte trubici ostřikovače (A) a uvolněte sponu (B) trubice ostřikovače. Uvolněte spony od obložení předního blatníku (C).

3. | Odmontujte obložení předního blatníku (A).

4.

Obložení blatníku nasaďte zpět opačným postupem úkonů demontáže; dodržujte tyto pokyny:

- Vyměňte spony upevňující obložení blatníku za nové.
- Bezpečně připněte klipy.