## Výměna těsnění dveří zavazadlového prostoru

1. | Stáhněte těsnění víka zavazadlového prostoru (A).

2.

Najděte barevnou vyrovnávací značku (A) na těsnění (B) dveří zavazadlového prostoru. Vyrovnejte barevnou značku s výčnělkem ve středu otvoru víka zavazadlového prostoru a namontujte těsnění. Dbejte, aby bylo zcela usazeno a orientováno v naznačeném směru. Dbejte, aby těsnění nebylo nikde zvlněné.

3. | Proveďte kontrolu vodotěsnosti.