## Demontáž a montáž obložení interiéru - zadní podlaha

POZNÁMKA:

- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.
- Při demontáži součástí používejte nástroje na obložení.
- Dejte pozor, abyste neohnuli nebo nepoškrábali obložení a krycí panely.

## Zadní panel obložení

1. | Otočte sestavu víka zadní podlahy.

2. | Dle potřeby odstraňte těsnění dveří zavazadlového prostoru.

3.

Odmontujte zadní panel obložení (A).

-1 | Z obložení zavazadlového prostoru (D) uvolněte na obou stranách výčnělky (B) a háčky (C).
-2 | Tažením panelu směrem vzhůru odpojte příchytky.

4.

Namontujte desku čalounění v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Zkontrolujte, zda spony nejsou poškozené nebo zdeformované, případně je vyměňte za nové.
- Pevně zatlačte příchytky a háčky do své polohy.

## Zadní rohož - bez zadního víka podlahy

1. | Sklopte obě zadní sedadla dolů.

2. | Uvolněte příchytky (A) a odtáhněte okraj zadní rohože (B).

3.

Vytáhněte zadní rohož (A).

-1 | Odpačte víko (B) a vyšroubujte šrouby (C).
-2 | Odtáhněte rohož a vyšroubujte šrouby (D).
-3 | Uvolněte háčky (E).

4. | Nasaďte rohož opačným sledem úkonů demontáže.

## Zadní rohož - se zadním víkem podlahy

1. | Sklopte obě zadní sedadla dolů.

2. | Uvolněte příchytky (A) a odtáhněte okraj zadní rohože (B).

3. | Odtáhněte zadní rohož (A), uvolněte spony a odpojte háčky (B).

4.

Namontujte rohož opačným sledem úkonů demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Zkontrolujte, zda spony nejsou poškozené nebo zdeformované, případně je vyměňte za nové.
- Bezpečně připněte klipy.

## Víko zadní podlahy

1. | Vytáhněte zadní rohož.

2. | Odpačte víko (A) a vyšroubujte šrouby.

3. | Vyšroubujte šrouby, uvolněte háček (A) a sundejte zadní víko podlahy (B).

4. | Namontujte víko podlahy opačným sledem úkonů demontáže.

## Koberec zadní podlahy

1. | Otočte sestavu víka zadní podlahy.

2. | Vytáhněte zadní podlahovou schránku (A).

3.

Odmontujte následující součásti:

- Rezervní pneumatika
- Zadní rohož - bez zadního víka podlahy
- Zadní krycí panel
- Víko zadní podlahy
- Boční panel obložení zavazadlového prostoru

4. | Vytáhněte zadní koberec (A).

5. | Nasaďte koberec opačným sledem úkonů demontáže.