## Demontáž a montáž spodního krytu přístrojové desky na straně spolujezdce

POZNÁMKA:

- Dejte pozor, abyste nepoškrábali přístrojovou desku a okolní součásti.
- Na obrázku je typ RHD, typ LHD je symetrický.

1.

Odmontujte spodní kryt (A) přístrojové desky strany spolujezdce.

-1 | Lehce stáhněte kryt a odpojte příchytky.
-2 | Odtáhněte kryt a uvolněte háček (B).

2.

Nasaďte potah v opačném sledu operací, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Zkontrolujte, zda spony nejsou poškozené nebo zdeformované, případně je vyměňte za nové.
- Bezpečně připněte klipy.