## Výměna oleje chladícího systému klimatizace

Doporučený olej PAG: SANDEN SP-10

- P/N 38897-P13-003: 120 ml
- P/N 38898-P13-003: 250 ml
- P/N 38899-P13-A01: 40 ml

Pokud jste provedli výměnu některého z následujících dílů, doplňte doporučený chladicí olej v uvedeném množství.

- Aby se zabránilo kontaminaci, nevracejte jednou vylitý olej do nádoby a nikdy jej nemíchejte s jinými chladicími oleji.
- Okamžitě po nalití oleje nasaďte na nádobu víčko a utěsněte ji proti vlhkosti.
- Chladicím olejem nepotřísněte vozidlo, neboť poškozuje lak; pokud k tomu přesto dojde, olej okamžitě smyjte.

Kondenzátor klimatizace | 25 ml
Výparník . | 35 ml
Trubka nebo hadice . | 10 ml
Oprava po úniku . | 25 ml
Kompresor klimatizace | Jelikož je uvnitř kompresoru tohoto vozidla umístěn odlučovač oleje, při výměně kompresoru není potřeba vypouštět olej.