Popis palivové a výfukové soustavy - systém ventilů ladění sacího potrubí (IMT) (R18A)

## Popis palivové a výfukové soustavy - systém ventilů ladění sacího potrubí (IMT)

### Ventilový systém ladění sacího potrubí (IMT)

Výkon motoru je řízen zavíráním a otevíráním pohonu ladění sacího potrubí (IMT). Pokud je ventil uzavřen, zvyšuje se moment motoru při nízkých otáčkách. Pokud je ventil otevřen, zvyšuje se moment motoru při vysokých otáčkách.
Pohon ventilu ladění sacího potrubí (IMT) obsahuje snímač, který zjišťuje polohu ventilu IMT a tyto údaje odesílá do modulu ECM.