## Výměna lanka zámku zadního sedadla

POZNÁMKA:

- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.
- Dejte pozor, abyste neroztrhli švy nebo nepoškodili potahy sedadel.

1. | Odmontujte zadní sedadlo.

2. | Odmontujte zadní sedadlo.

3. | Sundejte potah / vycpávku opěradla.

4. | Uvolněte háček zpod opěradla sedadla a rozepněte potah opěradla.

5. | Odpojte lanko (A) zámku sedadla. Vytáhněte lanko zámku sedadla otvorem (B) v potahu opěradla. Dejte pozor, abyste lanko neohnuli.

6.

Lanko namontujte opačným sledem úkonů demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Dbejte, aby bylo správně vedené lanko zámku sedadla.
- Dbejte, aby bylo lanko zámku sedadla pevně připojené.