Zkouška / výměna kombinovaného spínače tempomatu (N22A)

## Zkouška / výměna kombinovaného spínače tempomatu

V této části jsou umístěny součásti SRS. Před prováděním oprav nebo údržby si v části o SRS důkladně pročtěte informace o umístění komponentů SRS, a o bezpečnostních opatřeních a pracovních postupech.

1. | Demontujte airbag řidiče.

2. | Sndejte obložení volantu.

3. | Vymontujte kombinovaný spínač tempomatu z obložení volantu.

4. | Namontujte nový kombinovaný spínač tempomatu v opačném sledu operací demontáže.